附件：采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 基本规格和参数 | 备 注 |
| 1 | 中央热水器 | 2 | 200L以上，总产水能力大于3T/h |  |
| 2 | 热水循环泵 | 1 | 满足中央热水器热水循环需求，扬程大于15m |
| 3 | 前置过滤净水器 | 1 | 大于10T/天 |
| 4 | 搭建设备间 | 1 | 清理楼面东南角原有储藏间，覆盖顶棚，用做设备间。 |
| 5 | 其他要求 | （1）电缆铺装。自一层电源间埋设电缆并安装至楼顶，满足电力供应需求。 |
| （2）检修、清洗、疏通系统供热管道，达到水流通畅效果。 |
| （3）检修、清洗房间内水嘴、淋浴头，达到出水通畅效果。 |
| （4）清理、运走楼顶垃圾。 |
| （5）原楼顶防水层为非承重结构，中标方施工过程不得破坏，如有损坏需承担赔偿责任。 |