山东水利技师学院行政楼一楼大厅及校园宣传栏设计制作安装项目公开询价

山东水利技师学院现拟对学院行政楼一楼大厅及校园宣传栏设计制作安装项目进行公开询价采购，欢迎符合要求的供应商前来参与。

一、采购人：山东水利技师学院

二、地址：淄博市淄川区松龄西路498号

三、项目名称：行政楼一楼大厅及校园宣传栏设计制作安装

四、控制价：65000元

五、供货及安装时间要求

（一）安装截止日期：自签订合同之日起15天内。

（二）签订合同前，成交方需向采购方缴纳成交金额5%的履约保证金，合同完全完毕后后自动转为质保金，以合同签订日期起质保期2年，到期后退回质保金。

（三）响应报价文件组成包含：

1.单位营业执照副本复印件加盖单位公章。

2.由全权代表签字并盖章的清单报价表（应注明所投物料规格型号、材质、单价、总价等）。最终采购清单内容甲方有权作出调整。

3.服务承诺书。

4.单位全权代表身份证复印件加盖单位公章。

（四）报价应包括宣传栏设计费、运输费、安装费、人工费、安装过程中所产生的垃圾外运费、利润、税金等与完成本项目有关的全部费用。

六、结算方式：供货并安装、调试完毕，验收合格之日起30日内全额支付合同款。

（一）报价文件编制要求：报价文件编制要求：报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。报价文件正副本均须采用A4纸装订，不得采用活页夹装订。

（二）供应商要求：报价时需携带有效的营业执照原件及法定代表人或经营者授权委托书。

（三）评审办法：评审小组对各供应商报价文件进行评审，根据完全响应公告要求且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现两个或两个以上供应商报价相同而影响成交结果确定的情况，由评审小组采用投票方式确定成交供应商。

七、采购清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | **一楼大厅** | **控制金额** |
| 1 | 大厅两侧墙面造型 | 1. 浮雕墙品种、材质：30\*40mm木龙骨基层，600\*600mm中距，10mm阻燃板衬底；2、面层品种、材质：木纹免漆板铺贴；铝塑板铺贴3、固定方式：钉子固定，免钉胶固定。

4、北侧前面加设学校横纹标识（见效果图）。 | 28平方 | 16000元 |
| 2 | 横梁雕刻字 | 1、品种、材质：10mmPVC雕刻字，喷汽车漆。2、固定方式：双面胶加玻璃胶黏贴固定。 | 3平方 |
| 3 | 不锈钢护栏下方挡水条 | 二层挡水板增高：用1mm不锈钢板折弯成槽型，结构胶固定在原有挡水板上，总高度增加到20cm。连接口连接顺畅无错位，两端内嵌固定板。 | 3组 |
| **二** | **室外宣传栏（简易版）** | **控制金额** |
| 1 | 室外宣传栏（简易版） | 1、宣传栏品种、材质、工艺：30\*30镀锌方管焊接骨架，外覆201不锈钢，喷氟碳漆。30\*40镀锌方管焊接骨架，外覆201不锈钢喷氟碳漆边框，加合页及液压支杆，外加耐力板，5mmPVC覆高精度写真画面。画面边框四周敷设LED测光源灯条，宣传栏顶部安装太阳能发电板，防水锂电蓄电池。2、固定方式：挖坑，做预埋3、规格尺寸：6800\*2600mm | 2个 | 18000元 |
| 三 | **原有宣传栏加LED灯** | **控制金额** |
| 1 | 原有宣传栏加LED灯 | 1、更改画面位置、边框四周铝塑板衬板、敷设日上LED测光源灯条，宣传栏顶部安装太阳能发电板，防水锂电蓄电池，德力西定时开关。2、规格尺寸：650\*1430mm | 17个 | 31000元 |
| 1、更改画面位置、边框四周铝塑板衬板、敷设日上LED测光源灯条，宣传栏顶部安装太阳能发电板，防水锂电蓄电池，德力西定时开关。2、规格尺寸：2270\*1080mm | 21个 |
| 备注：该项目中所产生的设计费、运输费、安装费、人工费、安装过程中所产生的垃圾外运费、利润、税金等与完成本项目有关的全部费用均由乙方承担 |  |

八、报价时间：2020年7月27日上午10时

九、报价地点：山东水利技师学院 行政楼204室

十、合同确定价：由中标通知书确定合同价

十一、联系人：胡强 电话：0533-3825017  15206616766