# 山东水利技师学院工程质检设备维修服务询价公告

山东水利技师学院现对工程质检设备维修服务进行公开询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参与。

1. 项目名称：山东水利技师学院工程质检设备维修服务
2. 项目编号：SDSLJSXY202121

三、项目分包情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 供应商资格要求 | 预算金额  (万元) |
| 山东水利技师学院工程质检设备维修服务 | 1. 符合政府采购法第二十二条规定的相关条件； 2. 本项目不接受联合体报价。 | 2.2 |

备注:项目清单见附件,项目控制价：22000元（含税、运输、人工、材料等全部费用）

四、获取采购文件

1.时间：2021年 6 月 23 日8时30分至2021年 6 月 28 日16时00分。

2.方式：通过山东水利技师学院网站自行下载。

3.报名方式：[请将报名登记表（盖章）、社会统一信息代码证（加盖公章）、法人证或法人授权委托书（加盖公章）扫描发到指定邮箱sdcwsgx@zb.shandong.cn，截止时间](mailto:请将报名登记表（盖章）、社会统一信息代码证和设计资质证书复印件（加盖公章）、法人证或法人授权委托书（加盖公章）扫描发到%20指定邮箱sdcwbgs@zb.shandong.cn，截止时间) 6 月28日16时00分。

五、公告期限：2021年 6 月 23 日至2021年 6 月 28 日。

六、现场查勘时间及地点：

1.时间：2021年 6 月 25 日14时30分-16时30分（北京时间）。

2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院树人楼

七、递交响应文件时间及地点

  1.时间：2021年 6 月 29 日16时00（北京时间）

   2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院树人楼110室

八、报名需提供的材料

1.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件、营业执照。

2.由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的报价表。

3.未被列入失信被执行人查询截图。

报价文件须密封，并在封口处盖章。以上所有资料均需加盖公章。

九、评审办法

报价不得超过招标控制价，否则报价无效。询价小组对各供应商报价文件进行评审，根据供应商的总价进行评标，以满足公告要求且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现两个或两个以上供应商报价相同而影响成交结果确定的情况，由询价小组采用投票方式确定成交供应商。

十、结算方式：

1.签订合同前向学院缴纳3%的履约保证金，质保期1年，如无质量问题及争议，质保期满后一次性无息退还。

2.自本合同签订之日起20个日历日完成，经验收合格后，供应商开具等额发票之日起十五日内全额支付款项。

十一、采购项目联系方式

联系人：朱老师 联系方式：0533-3825051

**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 设备名称 | 数量 | 设备状况 |
| 1 | 设备维修 | 直剪仪 | 2 | 损坏 |
| 振晒机 | 2 | 损坏 |
| 土壤密度计（甲） | 2 | 损坏 |
| 休止角测定仪（配件） | 2 | 损坏 |
| 电动击实仪 | 2 | 损坏 |
| 水泥净浆搅拌机 | 4 | 损坏 |
| 水泥胶砂搅拌机 | 4 | 损坏 |
| 维卡仪 | 6 | 损坏 |
| 常水头渗透仪 | 1 | 损坏 |
| 轻便固结仪 | 1 | 损坏 |
| 渗透仪（TST-50） | 1 | 损坏 |
| 电热鼓风干燥箱 | 1 | 损坏 |
| 水泥流动度测定仪 | 3 | 损坏 |
| 2. | 更换配件 | 鼓风干燥箱电源 | 1 | 烧坏（漏电保护器），电源改造 |
| 原子吸收分光光度计石墨炉电源插座 | 1 | 单独布设线路，能满足220V、3A工作电流，配三相电插座 |
| 浊度计 | 4 | 大比色皿配件（60ml) |
| 电导率仪 | 2 | 更换2个2301T-Q塑壳电导电极 |
| 螺杆 | 4 | φ10(配2个螺丝 垫片）30cm长 |
| 标准土壤筛 | 2 | 2.0mm/1.0mm/0.5mm/0.25mm/0.1mm/0.075mm |
| JZ-ZD型电动重型击实仪 | 1 | （电动重型击实仪 控制器） |
| 手轮 | 2 | （样品） |
| 百分表 | 20 | 量程（1~10mm) |
| 工具车轮子 | 4 | 2个定向，2个转向,带螺丝、垫片 |
| 标准贯入器 | 2 | 63.5公斤 |
| 水泥负压筛析仪 | 2 | 负压筛和盖 |
| 电子天秤 | 30 | 换电源充电线 |
| 3. | 设备搬迁、调试 | 万能试验机（100吨） | 1 | 搬迁、调试 |
| 万能试验机（30吨） | 1 | 搬迁、调试 |
| 万能试验机（10吨） | 1 | 搬迁、调试 |