# 雕塑迁移及周边绿化工程询价公告

山东水利技师学院现拟对雕塑迁移及周边绿化工程进行公开询价采购，欢迎合格的供应商前来勘察现场并参与。

一、采购人：山东水利技师学院；地址：淄博市淄川区松龄西路498号。 联系方式： 0533-3825096。

二、项目名称：雕塑迁移及周边绿化工程。项目编号：SDSLJSXY202030；

项目控制价：3.8万元。其中暂列金0.4万元，不在报价范围。

三、工程量清单

（一）主要包括水滴雕塑迁移、雕塑基座、雕塑周边绿化等。

工程量清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:包含外运装车，清表、腐殖土和树根等的清理工作，一般建筑物基础拆除。 | m3 | 9.61 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 8 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:可利用土方后的余土及垃圾 2.运距:综合考虑 | m3 | 9.61 |
| 4 | 010404001001 | 垫层 | 1.150厚级配碎石 2.素土夯实≥93% | m3 | 4.29 |
| 5 | 010404001002 | 垫层 | 1.60厚C20混凝土，含护角 | m3 | 1.81 |
| 6 | 011102001001 | 石材地面 | 1.面层：400\*400\*30mm芝麻灰花岗岩火烧面 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 14.6 |
| 7 | 011102001002 | 石材地面 | 1.面层：30mm中国黑花岗岩异形石材 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 4.6 |
| 8 | 011102001003 | 石材地面 | 1.面层：200\*100\*20mm中国黑花岗岩界条石 2.结合层：40mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.5 |
| 9 | 011102001004 | 石材地面 | 1.面层：150\*100\*20mm中国黑花岗岩界条石 2.结合层：40mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 2.2 |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雕塑基础 | m3 | 1.92 |
| 11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 雕塑预埋铁件制作安装 | t | 0.3 |
| 12 | 01B001 | 雕塑安装 | 雕塑焊接 | 项 | 1 |
| 13 | 011102001005 | 雕塑石材面 | 1.面层：30mm五莲红花岗岩异形石材 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 9.87 |
| 14 | 01B002 | 雕塑运输 | 1.雕塑运输，运到指定位置，运输过程中保证雕塑完好 | 项 | 1 |
| 15 | 01B003 | 原雕塑基础清理 | 1.工作内容:清理原场区内必须清理、拆除、平整、恢复的项目(包括清理、拆除、必要项目恢复、垃圾装车、运输到指定地点及当地相应管理规定费用的全部费用) | 项 | 1 |
| 16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、苗木清理及草皮清理及整理绿化地 | m2 | 82.4 |
| 17 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.种类:玉簪 2.单位面积株数:5芽/墩，80墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | m2 | 9.3 |
| 18 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.种类:假龙头 2.单位面积株数:5芽/墩，65墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | m2 | 8.1 |
| 19 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.种类:欧石竹 2.单位面积株数:5芽/墩，65墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | m2 | 10.8 |
| 20 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.种类:微型月季 2.单位面积株数:三年生，40株/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | m2 | 8.6 |
| 21 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:混播草坪，长势旺盛，无病虫害，高羊茅：黑麦草：早熟禾，7:2:1 ，30-40克/平米 2.养护期:一级养护二年 | m2 | 18 |
| 22 | 050102001001 | 栽植乔木 | 现场乔木移植 1.工作内容:移植、保护、倒运、回栽、保活 2.养护：一级养护二年 | 株 | 5 |
| 23 | 050102002001 | 栽植灌木 | 现场灌木移植 1.工作内容:移植、保护、倒运、回栽、保活 2.养护：一级养护二年 | 株 | 2 |

（二）工期：7日，自签订合同之日起计；质保期：2年，自验收合格之日起计算；质保金为成交金额的3%。

（三）合同金额和结算方式：

1.合同总价： ，其中含暂列金0.4万元。

2.工程变更价格调整：综合单价不予调整，执行中标价。

3.采用固定单价合同。

设计变更和零星签证增加项目合同价款调整方法：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行；③合同中没有适用或类似于变更工程综合单价的，按以下原则确定：参照《山东省园林绿化、市政、建筑、安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省园林绿化、市政、建筑、安装工程价目表》（2019）及配套的费用项目组成及计算规则，人工综合工日单价执行淄建发〔2018〕216号文、材料价格按施工期相应《淄博工程造价指南》中的平均材料价格下浮10%（须经甲方等相关部门确认），造价指南缺项的，执行经甲方、乙方双方确认的相应价格。

4.合同签订之日起生效，乙方进场施工，施工材料到场，甲方支付乙方合同价款30%的工程款。

5.工程竣工验收合格后，甲方委托第三方工程造价咨询机构竣工结算审核（审核费由乙方负责支付），结算审核完成后，乙方开具发票，甲方依据《结算审核报告》的审定值支付全部工程款。

6.工程款结清后，质量保证金（从履约保证金中扣除，无息退还剩余的履约保证金，保修期（养护期）满2年后，若无质量问题及争议，凭质保期满验收证明无息退还剩余的质量保证金。

（四）签订合同时，成交方向采购方缴纳成交金额3%的履约保证金。

（五）报价方式即固定单价。全费用单价应包括但不限于完成该分部分项工程的人工费、材料费（须列明主要材料品牌）、辅材费、机械费管理费、安装费、垃圾清运费、利润、措施费、结算审核费、施工纠纷引起的律师诉讼费和代理费、保修期（养护期）内工程的保修和苗木养护、税金等与本项目有关的全部工程费用。

（六）响应报价文件组成应包含由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的清单报价表；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；未被列入失信被执行人查询截图。报价文件须密封，并在封口处盖章。以上所有资料均需加盖公章。

（七）报价文件编制要求：报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份。如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有报价文件全权代表印章。报价文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。报价文件正副本均须采用A4纸装订成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章。

（八）评审办法：评审小组对各供应商报价文件进行评审，根据满足公告要求且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现两个或两个以上供应商报价相同而影响成交结果确定的情况，由评审小组采用投票方式确定成交供应商。

（九）响应有效期不少于60天。

四、供应商资格要求：

具有独立法人资格、三证合一的《营业执照》。

五、报价时间（响应截止时间）及地点：

报价时间：2020年12月17日上午9点。

报价地点：山东水利技师学院行政楼123总务处

1. 项目联系人：赵老师

联系电话：3825031

山东水利技师学院

2020年12月11日

**一、报价一览表**

报价单位名称（公章）： 法定代表人或授权代理人签字：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 报价单位名称 |  | | |
| 总报价 | 总报价：（大写） 元人民币  （小写） 元人民币 | | |
| 履约期限 | 自签订合同之日起至工程施工竣工验收合格。 | | |
| 项目负责人和联系电话 |  | | |
| 说明 | 1、本报价是我方在充分阅读和理解询价通知书的各项内容后，经实地考察的基础上作出的报价。  2、我方完全理解询价公告所作出的风险，因此，在报价中已经包含各种风险因素。 | | |

二、雕塑迁移及周边绿化工程询价清单报价明细表

报价单位名称（公章）： 法定代表人或授权代理人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：雕塑迁移及周边绿化工程 | | | |  | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | | |
| 全费用单价 | | 全费用合价 | 备注 |
|
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:包含外运装车，清表、腐殖土和树根等的清理工作，一般建筑物基础拆除。 | | m3 | 9.61 |  | |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑 | | m3 | 8 |  | |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:可利用土方后的余土及垃圾 2.运距:综合考虑 | | m3 | 9.61 |  | |  |  |
| 4 | 010404001001 | 垫层 | 1.150厚级配碎石 2.素土夯实≥93% | | m3 | 4.29 |  | |  |  |
| 5 | 010404001002 | 垫层 | 1.60厚C20混凝土，含护角 | | m3 | 1.81 |  | |  |  |
| 6 | 011102001001 | 石材地面 | 1.面层：400\*400\*30mm芝麻灰花岗岩火烧面 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | | m2 | 14.6 |  | |  |  |
| 7 | 011102001002 | 石材地面 | 1.面层：30mm中国黑花岗岩异形石材 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | | m2 | 4.6 |  | |  |  |
| 8 | 011102001003 | 石材地面 | 1.面层：200\*100\*20mm中国黑花岗岩界条石 2.结合层：40mm厚1:3水泥砂浆 | | m2 | 0.5 |  | |  |  |
| 9 | 011102001004 | 石材地面 | 1.面层：150\*100\*20mm中国黑花岗岩界条石 2.结合层：40mm厚1:3水泥砂浆 | | m2 | 2.2 |  | |  |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雕塑基础 | | m3 | 1.92 |  | |  |  |
| 11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 雕塑预埋铁件制作安装 | | t | 0.3 |  | |  |  |
| 12 | 01B001 | 雕塑安装 | 雕塑焊接 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 13 | 011102001005 | 雕塑石材面 | 1.面层：30mm五莲红花岗岩异形石材 2.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 | | m2 | 9.87 |  | |  |  |
| 14 | 01B002 | 雕塑运输 | 1.雕塑运输，运到指定位置，运输过程中保证雕塑完好无损。 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 15 | 01B003 | 原雕塑基础清理 | 1.工作内容:清理原场区内必须清理、拆除、平整、恢复的项目(包括清理、拆除、必要项目恢复、垃圾装车、运输到指定地点及当地相应管理规定费用的全部费用) | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、苗木清理及草皮清理及整理绿化地 | | m2 | 82.4 |  | |  |  |
| 17 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.种类:玉簪 2.单位面积株数:5芽/墩，80墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | | m2 | 9.3 |  | |  |  |
| 18 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.种类:假龙头 2.单位面积株数:5芽/墩，65墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | | m2 | 8.1 |  | |  |  |
| 19 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.种类:欧石竹 2.单位面积株数:5芽/墩，65墩/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | | m2 | 10.8 |  | |  |  |
| 20 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.种类:微型月季 2.单位面积株数:三年生，40株/m2，长势旺盛，无病虫害 3.养护期:一级养护二年 | | m2 | 8.6 |  | |  |  |
| 21 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:混播草坪，长势旺盛，无病虫害，高羊茅：黑麦草：早熟禾，7:2:1 ，30-40克/平米 2.养护期:一级养护二年 | | m2 | 18 |  | |  |  |
| 22 | 050102001001 | 栽植乔木 | 现场乔木移植 1.工作内容:移植、保护、倒运、回栽、保活 2.养护：一级养护二年 | | 株 | 5 |  | |  |  |
| 23 | 050102002001 | 栽植灌木 | 现场灌木移植 1.工作内容:移植、保护、倒运、回栽、保活 2.养护：一级养护二年 | | 株 | 2 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |

**二、法定代表人授权委托书**

法人授权委托书

（供应商名称）法定代表人 授权我单位 （职务或职称） （姓名）为我单位本次询价授权代理人，全权办理此次 询价采购项目（项目编号： ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日